**贵州服务器托管\_贵州服务器\_贵州主机托管-南数网络**

发布时间：2024-04-23

..的电子门禁系统，严格控制进出机房的人员

网络资源出口多线一主双倍

风冷型冷水系统加自然冷却，内部采用冷通道封闭+..送风系统。

电子监视系统综合分布在机房的设备托管区机房的各出入口；严格控制进出机房的人员..IDC机房的安全可靠。门禁记录保存时间为1年。

双路供电，10kv高压柴油发电机组，..燃油储备2n后备高频UPS供电系统，电池备用时间大于2小时

采用..的有管网式气体消防系统，灭火介质 为FM200混合压缩气体

7\*..驻场技术支持，7\*..实时监控： 7\*..无限制重启重装服务

原文链接：http://www.nansu.com/meitibaodao/274.html